Asbest

**Checklista**

|  |  |
| --- | --- |
| Region |  |
| Byggherre/beställare |  |
| Arbetsplats |  |
| Saneringsföretag |  |
| Arbetsutförande |  |

**Arbetsmiljöplanen ska ange:**

1. Anger arbetsmiljöplanen avsnittet ”Hälsofarliga material eller ämnen”?  
   Ja  Nej
2. Finns inventeringsutredning om asbest?  
   Ja  Nej

**På en arbetsplats där rivning som anges i 12 § första stycket utförs ska följande handlingar finnas: AFS 2006:1 18 §**

1. Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut,  
   Ja  Nej
2. Hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet,  
   Ja  Nej
3. Bevis om asbestutbildning för dem som leder och för dem som deltar i rivningsarbetet,  
   Ja  Nej
4. Intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 49 § (tjänstbarhetsintyg) för dem som deltar i rivningsarbetet  
   Ja  Nej

**Har anmälan om rivning av asbest skickats till arbetsmiljöverket?   
2006:1 12 §**

Ja  Nej

**Den som leder och den som utför arbete med asbest ska ha genomgått utbildning, 2006:1 19, 36 §§**

1. Särskild utbildning Ja  Nej
2. Kompletterande utbildning Ja  Nej

**Är saneringsområdet avgränsat?**Ja  Nej

**Finns skyltar om att asbestsanering utföres?**

**”Asbestarbete – Tillträde förbjudet för obehöriga” AFS 2006:1 24 §**Ja  Nej

**Kontroll av slussar/undertryck/tvätt och städmöjligheter   
 AFS 41, 47 §§**

1. Är det undertryck i inneslutningen?  
   Ja  Nej
2. Finns det tvättmöjligheter i slussen?  
   Ja  Nej
3. Finns dusch i nära anslutning?  
   Ja  Nej

Vid sådan hantering som anges i 11 och 12 §§ ska de som deltar i arbetet använda heltäckande och tättslutande skyddskläder med huvudbonad. De ska även använda andningsskydd som är anpassat till exponeringsförhållandena och användaren.

Vid rivningsarbete innanför sådan inneslutning med luftsluss som avses i 41 § första stycket ska andningsskydd som består av tryckluftsapparat med säkerhetstryck eller annan likvärdig utrustning användas.

**Kontroll av personlig skyddsutrustning,**

1. Är skyddsutrustningen tätslutande? AFS 29 §  
   Ja  Nej
2. Används rätt andningsskydd? AFS 29 §  
   Ja  Nej
3. Är skyddskläder av damm frånstötande material och utan fickor, slag eller liknande AFS 30 §  
   Ja  Nej
4. Hålls skyddskläder och personlig skyddsutrustning åtskilda från andra arbetskläder och privata kläder. AFS 30 §  
   Ja  Nej
5. Tvättas Asbestförorenade skyddskläder tillsammans med andra kläder.   
   AFS 30 §   
   Ja  Nej
6. Om arbetet utförs innanför inneslutning i undertryck används då andningsskydd med tryckluftsapparat? AFS 44 §  
   Ja  Nej

Varje gång ett inneslutet rivningsområde behöver lämnas ska skyddskläderna dammsugas och tas av i ett särskilt utrymme i luftsluss innan andningsskyddet tas av. Andra arbetskläder och privata kläder får inte tas in i detta utrymmeAFS 45 §  
  
**Lämnar sanerare området enligt AFS?**

Ja  Nej

**Asbesthaltigt material, asbesthaltigt avfall samt emballage som innehållit asbest eller asbesthaltigt material ska genast tas tillvara och förvaras i sluten behållare eller på annat betryggande sätt fram till slutligt omhändertagande. AFS 26 §.**

1. Paketeras asbestmaterialet in?  
   Ja  Nej
2. Förvaras asbestmaterialet på ett betryggande sätt?  
   Ja  Nej
3. Märks materialet upp rätt?  
   Ja  Nej

**Handhållna och mobila maskiner som används vid rivningsarbete ska vara kopplade till anordning som är avsedd för utsugning av asbesthaltigt damm 42 §§**

1. Används maskiner?  
   Ja  Nej
2. Är dom är kopplade med utsug?  
   Ja  Nej

**Övrigt**

Anmärkning:

|  |
| --- |
|  |

HSO, SO, RSO, Byggnads

|  |
| --- |
|  |