Asbest

**Checklista**

|  |  |
| --- | --- |
| Region |  |
| Byggherre/beställare |  |
| Arbetsplats |  |
| Saneringsföretag |  |
| Arbetsutförande |  |

**Arbetsmiljöplanen ska ange:**

1. Anger arbetsmiljöplanen avsnittet ”Hälsofarliga material eller ämnen”?
Ja [ ]  Nej [ ]
2. Finns inventeringsutredning om asbest?
Ja [ ]  Nej [ ]

**På en arbetsplats där rivning som anges i 12 § första stycket utförs ska följande handlingar finnas: AFS 2006:1 18 §**

1. Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut,
Ja [ ]  Nej [ ]
2. Hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet,
Ja [ ]  Nej [ ]
3. Bevis om asbestutbildning för dem som leder och för dem som deltar i rivningsarbetet,
Ja [ ]  Nej [ ]
4. Intyg om sådana medicinska kontroller som avses i 49 § (tjänstbarhetsintyg) för dem som deltar i rivningsarbetet
Ja [ ]  Nej [ ]

**Har anmälan om rivning av asbest skickats till arbetsmiljöverket?
2006:1 12 §**

Ja [ ]  Nej [ ]

**Den som leder och den som utför arbete med asbest ska ha genomgått utbildning, 2006:1 19, 36 §§**

1. Särskild utbildning Ja [ ]  Nej [ ]
2. Kompletterande utbildning Ja [ ]  Nej [ ]

**Är saneringsområdet avgränsat?**Ja [ ]  Nej [ ]

**Finns skyltar om att asbestsanering utföres?**

**”Asbestarbete – Tillträde förbjudet för obehöriga” AFS 2006:1 24 §**Ja [ ]  Nej [ ]

**Kontroll av slussar/undertryck/tvätt och städmöjligheter
 AFS 41, 47 §§**

1. Är det undertryck i inneslutningen?
Ja [ ]  Nej [ ]
2. Finns det tvättmöjligheter i slussen?
Ja [ ]  Nej [ ]
3. Finns dusch i nära anslutning?
Ja [ ]  Nej [ ]

Vid sådan hantering som anges i 11 och 12 §§ ska de som deltar i arbetet använda heltäckande och tättslutande skyddskläder med huvudbonad. De ska även använda andningsskydd som är anpassat till exponeringsförhållandena och användaren.

Vid rivningsarbete innanför sådan inneslutning med luftsluss som avses i 41 § första stycket ska andningsskydd som består av tryckluftsapparat med säkerhetstryck eller annan likvärdig utrustning användas.

**Kontroll av personlig skyddsutrustning,**

1. Är skyddsutrustningen tätslutande? AFS 29 §
Ja [ ]  Nej [ ]
2. Används rätt andningsskydd? AFS 29 §
Ja [ ]  Nej [ ]
3. Är skyddskläder av damm frånstötande material och utan fickor, slag eller liknande AFS 30 §
Ja [ ]  Nej [ ]
4. Hålls skyddskläder och personlig skyddsutrustning åtskilda från andra arbetskläder och privata kläder. AFS 30 §
Ja [ ]  Nej [ ]
5. Tvättas Asbestförorenade skyddskläder tillsammans med andra kläder.
AFS 30 §
Ja [ ]  Nej [ ]
6. Om arbetet utförs innanför inneslutning i undertryck används då andningsskydd med tryckluftsapparat? AFS 44 §
Ja [ ]  Nej [ ]

Varje gång ett inneslutet rivningsområde behöver lämnas ska skyddskläderna dammsugas och tas av i ett särskilt utrymme i luftsluss innan andningsskyddet tas av. Andra arbetskläder och privata kläder får inte tas in i detta utrymmeAFS 45 §

**Lämnar sanerare området enligt AFS?**

Ja [ ]  Nej [ ]

**Asbesthaltigt material, asbesthaltigt avfall samt emballage som innehållit asbest eller asbesthaltigt material ska genast tas tillvara och förvaras i sluten behållare eller på annat betryggande sätt fram till slutligt omhändertagande. AFS 26 §.**

1. Paketeras asbestmaterialet in?
Ja [ ]  Nej [ ]
2. Förvaras asbestmaterialet på ett betryggande sätt?
Ja [ ]  Nej [ ]
3. Märks materialet upp rätt?
Ja [ ]  Nej [ ]

**Handhållna och mobila maskiner som används vid rivningsarbete ska vara kopplade till anordning som är avsedd för utsugning av asbesthaltigt damm 42 §§**

1. Används maskiner?
Ja [ ]  Nej [ ]
2. Är dom är kopplade med utsug?
Ja [ ]  Nej [ ]

**Övrigt**

Anmärkning:

|  |
| --- |
|  |

HSO, SO, RSO, Byggnads

|  |
| --- |
|  |